Порядок установки RSX-11M V4.2.

Запустите SIMH.

sim> set rq0 rd52
sim> att rq0 sysgen.dsk
RQ: creating new file
sim> att tq0 m42kit.tap
sim> set tq0 locked
sim> boo tq0


RSX-11M/RSX-11M-PLUS Standalone Copy System V03


RSX-11M/RSX-11M-PLUS Standalone Configuration and Disk Sizing Program

Valid switches are:
	/CSR=nnnnnn to change the default device CSR
	/VEC=nnn to change the default device vector
	/FOR=n to change the default magtape formatter number
	/DEV to list all default device CSR and vectors


Enter first device: MU:

Enter second device: DU:

Hit RETURN and enter date and time as 'TIM HH:MM MM/DD/YY'

>RUN BRU
>
BRU>/REW MU: DU:
BRU - Starting Tape 1 on MU0:

BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found

BRU - End of Tape 1 on MU0:

BRU - Completed

BRU> (нажмите CTRL/E)
Simulation stopped, PC: 001342 (WAIT)
sim> boo rq0


  RSX-11M V4.2 BL38   124.K MAPPED
>RED DU:=SY:
>RED DU:=LB:
>MOU DU:11MKITV42
>@DU:[1,2]STARTUP
>* PLEASE ENTER TIME AND DATE (HR:MN DD-MMM-YY) [S]: 1:49 22-JUN-99
>TIM 1:49 22-JUN-99
>* ENTER LINE WIDTH OF THIS TERMINAL [D D:132.]: 80.
>SET /BUF=TI:80.
>ACS SY:/BLKS=1024.
>@ <EOF>
>SET /UIC=[200,200]
>@SYSGEN

Далее следуйте инструкциям программы установки.
