         << LINES .001/.009 ARE RESERVED FOR SYSTEMS INTEGRATION >>     00000001
   [8/CRSIOSIZED2, 8/1];   <<CHANPROGSIZE/2, STATUS LENGTH >>  <<s9339>>03015000
      IF IOQ'COUNT = 0 THEN GOTO BADCALL; <<count must be > 0>><<s9339>>05059000
    IF IOQ'SFAIL THEN GOTO SIOFAILURE;    <<IOQ SIO FAIL BIT>> <<s9339>>05590000
