<< LINES .001/.009 ARE RESERVED FOR SYSTEMS INTEGRATION>>               00000001
AFTERRNUM   = AFT.(7:9)#,     << 9 bits for ksam error values>>         03835000
AFTEDSNUM   = AFT(3)#,        << Extra data segment number.  >>         03855000
AFTRLLNUM   = AFT(4)#;        << KSAM rll segment number     >>         03856000
   RFA'AFT'PDISP     = AQ(QRELAFTX+4) #,                       <<11609>>04341000
