fc TAPE 1313 m100 p10 SYAP HOLST
OCTAL
t=b12
40|	cf1000
	ck1
	spa1
	dv0
	si0
a1,	cs4w1
	cpa5
	ts4w1
	ca0
	ts3w1
	cac1
	tsw1
	ts1w1
	ca1c1
	tsz4
	ca2c1
	ts2w1
	ca3c1
	tda2
a2,	cf102+
	ca10c1
	tsa4
a3,	cs0
a4,	ts2000+
	aoa4
	su5c1
	cpa3
	aoa2
	su6c1
	cpa2
	cf101
	sph1
a5,	ca0
	ts5w1
||||||||||
b1,	ao5w1
	spr1
	spx1
	cpe1
	spy1
	spe3
	spb2
	spb5
	spy12
	tst
	spv1
	cs2i6
	clc1
	cpe2
	spu1
	sat
	sd0
	clh20
	sph3
	spb1
||||||||||
b5,	ab0
	adc2
	tdb6
	spv1
b6,	cat5+
	tdb7
	ca1c2
b7,	sp+
	cpf1
	md0
	sph3
	spb1
||||||||||
b2,	ab0
	ad2c2
	cf400
||||||||||
b3,	cs2i6
	clc1
	cpe2
	sph7
	ca2c1
	ts2w1
	spu5
	ab1w1
	abw1
	sph1
	spv1
	spb1
||||||||||
b4,	sph7
	ca2c1
	ts2w1
	ca1c2
	spz15
	cpf3
	ab0
	ts1w1
	spu5
	abw1
	sph1
	spv1
	spb1
||||||||||
b8,	ca7c1
	tsz4
	spb1
||||||||||
b9,	ca1c1
	tsz4
	spb1
||||||||||
b10,	spv1
	spb1
||||||||||
b11,	cs2i6
	clc1
	cpe2
	spv1
	sph7
	spu9
	ab1w1
	ab0
	adw1
	tdw1
	sph1
	spb1
||||||||||
b12,	0
START AT 0
v