LSR OD9 SINGLE REGISTER BLOCK PRINT (preset par.)
pa1={61}	pa2={61}	pa3={61}	pa4={61}	pa5={61}
0r,ta16r	si126	cs40r	ad1	ts3t	cs41r	ad1	ts4t	capa1	sppa2	10r,ao8r	ao3t	cp17r
ca39r	rc0	si92	sp	ao4t	cp22r	ca39r	20r,rc0	sp5r	cs42r	ad36r	cp33r	su36r
ts2t	ao2t	cp30r	sp8r	30r,ca38r	rc0	sp27r	ca37r	rc0	sp13r	+5	1.13000
0.21000	1.23000	40r,pa3	pa4	pa5
END OF SUBROUTINE
{61}m