fc 126-269-1294 MOD 1
b2,ta1b5	caa15	tsb3	cst3	ad1	tsb11
b3,cab1	cpb4	dm0	cpb6
b4,spb5	cab12	tsb4	cs0	ts1b11
b5,ca1c1	sp0
b6,aob11	cpb8	spb13	
b8,aob3	su1k3	cpb3	cat2	su1	adt3	adb11	si+0.00703	spb9+1
b9,si+0.00700	rd	cpb4	dm0	cpb10	spb4
b10,aob11	cpb9
b13,ca0	ex1b11	cpb5	ca2a30	tsb4	cat3	dm0	adt2	su1t2	cpb14	spb4
b14,abt2	aba15	su1k3	cp1b2
b15,ca2k3	tsa15
b16,cat2	si+0.00700	cak3	bib1	sp1b2
b11,+0	-0
b12,spb5	sp0
START AT 0
0