LSR
0r,ta12r	ca12r	td15r	ao15r	td8r	ao8r	td28r	ao28r	cs	ad1
10r,ts70r	sp29r	ca	ts71r	sp29r	ca	td17r	ca	sp31r	ao17r
20r,ao70r	cp17r	ca73r	sp29r	ca71r	sp29r	ca74r	sp52r	sp	ts51r
30r,sp35r	ta51r	ex71r	sa71r	ex71r	clh5	ts69r	clc16	clh11	ad72r
40r,rc	ca69r	clh5	ts69r	clc16	clh11	ad72r	rc	ca69r	ad72r
50r,rc	sp	ta58r	ts70r	ca27	rc	ao70r	cp54r	sp	ts68r
60r,ca75r	sp52r	ca76r	sp29r	ca77r	sp29r	ca75r	sp52r	sp	+0
70r,+0	+0	0.01400	ck5	-4	-40	sp1	sp0
END OF SUBROUTINE
{61}m