fc 131-97-57 PATTERSON
120|0r, si 222	rd 0		ts 65r	ca 72r	ts53r	5r, ad 65r	ts 54r	su 1	su 1
ts 64r	10r, ca 65r	sf 17r	ts 66r	ca 62r	srr 1	15r, dv 66r	slh 1	slh 0
ex 65r	mh 65r	20r, slh 15	ts 66r	ca 65r	slh 1	dv 71r	25r, slh 15	ts 65r	cs 66r
28r, ts 67r	si 223	30r, rd 0	ts 68r	su 1	ts 69r	ca 68r	35r, dv 69r	slh 15
mh 65r	slh 15	ts 61r	40r, mh69r	slh 15	ts 69r	43r, ca 67r	ad 69r	45r, ts 67r
dm 66r	su 0	cp 53r	ca 67r	50r, ad 61r	ts67r	dm 66r	ts 401	ts 457	55r, ao 54r

ao53r	su64r	cp43j	si0	sp33	+0	+.5	+0	ts455	65r, +0	+0	+0
+0	+0	70r, +0	+2	72r, ts401
START AT 120
