fc TAPE 100-12-1402 BEST
b1,csc1	tsa1	2b1,aoa1	si86	rc	cp2b1	csc1	tsa1
b3,aoa1	si86	rc	cpb6	b6,si408	csc2	b2,ad1	cpb2
caa1	cpb3	si0	si5	rd	tsx1	b4,si82	rd	cpb4
si5	rd	tsx2	sux1	ts2	b5,si82	rd	cpb5
si5	rd	sux2	su2	ts3	si0	c1,+1199	c2,+470
a1,+0	x1,+0	x2,+0
START AT 32
v