fc TAPE 203-255-2000 m1
(24,6)
t=t4
DA4820|60|p4,+0.	DITTO	530|+0.	DITTO	1024|+0.	DITTO
1232|f1,IN	icap4	itst4	icap4+pj1+pj1	its2t4	icap4+pt1+pt1	its16t4	OUT	ca	cf144
ca2p13	ts18t4	ca3p13	ts19t4	IN	ica2p1	its4t4	ica2p2	its6t4	ica6p6	its8t4	ica4p6
its10t4	ica6p8	its12t4	ica4p8	its14t4	spf2	f2,ca1	su18t4	cpf5	ca1	su19t4	cpf4
spf3	f3,IN	ica6t4	its2t4	imrf14	iadt4	itst4	ica10t4	imrf14	iad8t4	idv2f14	iad4t4	
imr2f14	imr6t4	iad16t4	its16t4	isp5f5	f4,IN	ica6t4	imr4f14	iadt4	itst4	ica10t4
iad4t4	imr6t4	imr2f14	imr6f14	isu12t4	idvf14	idv6f14	iad16t4	its16t4	isp5f5	f5,IN	ics14t4
idv6f14	iad16t4	its16t4	OUT	ca	cf128	IN	ispf6	f6,icat4	itsp4	ica2t4	itsp4+pj1+pj1
ica16t4	itsp4+pt1+pt1	spf7	f7,aof15	su1f15	cpf8	su1	cp6f7	sp1f7	aof16	su1f16	cpf9	spf10
f8,ca5f15	dm0	ab15f1	ab17f1	ab5f1	ab5f6	ab10f1	ab12f1	ca4f15	dm0	ab19f1
ab21f1	ab23f1	ab25f1	ca6f15	dm0	ab1f1	ab3f1	ab1f6	ab3f6	spf1	f9,ca7f15	td20f8
spf8	ca8f15	td20f8	spf8	f10,ca0	td16f1	ca0	ts4t4	ca2f15	ts5t4	ao1f15	ca9f15	td8f7	ca3f15	td9f7	ca1f16	su1
ts1f16	ca0	tsf16	tsf15	ca10f15	td1f1	td1f6	ca11f15	td3f1	td3f6	ca12f15	td5f1	td5f6
spf8	f11,ca13f15	td3f3	ca0	td3f6	td19f8	ca13f15	td9f7	ca0	ts1f16	tsf16
spf8	f12,ca14f15	td1f1	td1f6	ca15f15	td3f1	td3f6	ca16f15	td5f1	td5f6	ca17f15
td10f1	ca18f15	td12f1	ca19f15	td15f1	ca20f15	td17f1	ca21f15	td19f1	ca22f15	td21f1	ca23f15
td23f1	ca24f15	td25f1	ca25f15	td1f15	ca26f15	td8f7	ca27f15	td9f7	ca28f15	td1f16	ca0	tsf16
tsf15	ca29f15	ts3f15	spf1	f13,ca	cf	cap4	ts	ca1p4	ts	ca	cf144
IN	icap2	imrf14	iad	its	OUT	ca	cf128	ca	tsp4	ca	ts1p4
ao30f15	cp23f13	spg1	ca31f15	dm0	ab2f13	ab4f13	ab17f13	ab19f13	ca9f13	ad32f15	ts9f13
spf13	f15,+0	pf1-2	1.00777	f11	+4	+2	pj1+pj1+2	3f9	f1	f8	p4-pj1-pj1-2
p4-pj1-pj1-2+pm1+pm1	p4+pt1+pt1-2	f12	p4+pj1+pj1+2	p4+2	p4+pt1+pt1+2	3p13
2p13	2p1	2p2	4p6	6p6	4p8	6p8	pf1-2	f9	f10	pb1	f13	-pb1
pm1+pm1+pf1+pf1	pf1+pf1	f16,+0	pb1
1f13|ts0
2r|t4,
21r|f17,2f14
f11|caf17
3f13|tst4
5f13|ts1t4
11f13|iadt4
itst4
16f13|cat4
18f13|ca1t4
38f12|spf18
1r|p4+pf1+pf1-pj1-pj1-2
p4+pf1+pf1+pm1+pm1-pj1-pj1-2
p4+pt1+pt1+pf1+pf1-2
1f17
f18,ca4f17	td17f10	ad1	td20f10	ad1	td23f10	spf1
1f18|td20f10
7r|ca10f18	td3f3	spf1	f14
9f18|sp11f18
11r|ca16f18	td19f8	ca17f18	td16f1	spf1	3f6	4t4
6f18|ts0
3f18|td17f10
||||||||||
1542|m1,
LSR MA6 CROUT METHOD
0r,ta133r	ao133r	ta16r	ao133r	ta8r	ao133r	ta12r	ta123r
ca	ts6t	10r,ad6t	ts7t	cs	su6t	ts9t	ts15t
ca	td8r	td12r	td16r	20r,td47r	td77r	tst	cs9t
mh7t	slh15	ad8r	td55r	td136r	td137r	30r,cs6t	ad1	ts6t
ts11t	ts13t	ts14t	ao9t	sp42r	aot	aot	40r,td47r
ca9t	ts12t	ca147r	srh9	ts2042	IN	iad	OUT	ca47r
50r,ad7t	td47r	ao12t	cp46r	IN	its	OUT	ao55r	ao55r
ao13t	60r,cp38r	ca55r	td139r	ca85r	td186r	ao82r	ao1	ts8t
sp71r	ca149r	70r,sp151r	ca147r	ts5t	ao77r	ta75r	ca
ts2t	ca	ts3t	ca148r	80r,sp151r	sp134r	sp83r	sp87r
ta82r	ca200r	td186r	ca77r	ad8t	td77r	90r,ao77r	ao11t
cp69r	cs7t	ts7t	ad7t	ad55r	td136r	td137r	ca16r	100r,td139r
ca150r	ts201r	cs8t	ts8t	ca9t	ad1	ts11t	ca12r	td8r
110r,ad8t	td16r	ca147r	ts5t	ca7t	dm0	ab12r	td185r
td205r	ab16r	120r,ca8r	td47r	td188r	cs	ts12t	ca9t
||||||||||
su11t	ad1	ts13t	sp179r	130r,sp134r	ao11t	cp112r	sp
ta146r	IN	ica	iad	isu4t	its	140r,OUT	ca7t	dm0
ab136r	ab137r	ab139r	sp	1.00777	idv2t	isp205r	150r,isp202r
ta178r	ts201r	ca14t	ex15t	ts14t	ca16r	ex8r	ts16r	ca8t
160r,ex7t	ts8t	dm0	ab12r	td185r	td205r	ab8r	td47r
td188r	ao14t	170r,ts12t	ca6t	ex9t	ts6t	ad1	su12t
ts13t	sp179r	sp	ta215r	180r,ca13t	ts10t	ca16r	td189r
IN	ica	sp	itst	ics	imr	190r,iadt	OUT
ca188r	ad7t	td188r	ca189r	ad8t	td189r	ao10t	cp186r	200r,IN
+0	iex4t	iad4t	iex4t	its	OUT	cm8t	dm0	ab185r
210r,ab205r	ab47r	td188r	ao12t	cp180r	sp
END OF SUBROUTINE
1758|g1,spm1	p4	pj1	+1	ca9g1	si963	ca10g1	bi1232	spn1	6750	550
||||||||||
i START AT 1460
v