fc TAPE 1313 m100 p90 ADDRESS FIELD CONVERSION HOLST
OCTAL
t=u12
u1,	tau4
	ca3i5
	clc5
	cpu3
	clc1
	cpu2
	cac3
	clh20
	sd1c3
	spz3
	cpf3
	spu4
u2,	ca2c3
	clh20
	sd3c3
	spz3
	cpf3
	ad2w1
	cpf5
	spu4
u3,	ca2c3
	clh20
	sd3c3
	spz3
	cpf3
	tst
	ca4c3
	spz29
	cpf7
	sd5c3
	clh20
	sdt
u4,	sp0
||||||||||
u5,	tau7
	spu1
	tst
	ab0
	cpu8
u6,	cmt
	md6c3
	suw1
	dm0
u7,	sp0
u8,	spz21
	cpf9
	adt
	tst
	spu6
||||||||||
u9,	tau11
	spu1
	tst
	ab0
	cpf9
u10,	cmt
	md6c3
	dm0
u11,	sp0
||||||||||
u12,	0
START AT 0
v