||||||||||
LSR OD5 DELAYED OCTAL PRINT
0r,ta46r	sp15r	ta46r	sp15r	ta46r	sp15r	0.21372	0.00126	1.13076	0.00036	
1.23056	0.00116	0.00156	0.43136	+4	ta43r	si126	ts62r	cp47r	ca6r
clh8	rc	ca13r	rc	cs60r	ts61r	ca62r	clc1	ts62r	ca62r
clh19	ad19r	td35r	clc16	ts62r	ca	clh8	rc	ao61r	cp29r
ca14r	ad43r	td43r	ca	rc	si92	sp	ca7r	sp20r	-46
ta46r	sp56r	ta46r	sp56r	ta46r	sp56r	ta43r	si126	ca49r	sp41r
+4	+0	+0
END OF SUBROUTINE
||||||||||
{61}