LSR  1 KELLEY MATRIX MULTIPLICATION
0r,ta70r	ca77r	ts2	ca76r	si963	5r,ad72r	ts76r	ca72r	bit	td38r	10r,td27r
ad72r	td67r	td39r	td40r	15r,td33r	ad1	td35r	cs75r	srh1	20r,ad1
ts3	ca77r	si963	ad72r	25r,ts77r	ca72r	bi0	cs72r	srh1	30r,ad1	ts5
ca73r	ts0	ca74r	35r,ts0	IN	icat	imr0	iad0	40r,its0	OUT	ao37r	ao37r
ao38r	45r,ao38r	ao5	cp36r	ca8r	td37r	50r,ca27r	td38r	ao39r
ao39r	td40r	55r,td33r	ad1	td35r	ao3	cp22r	60r,ca2	ts77r	ca78r
si967	ad75r	65r,ts78r	ca75r	bo0	ao71r	cp3r	70r,sp0
71r,+0	72r,+0	73r,+0.	75r,+0	76r,+0	77r,+0	78r,+0
END OF SUBROUTINE
m