PATTERN uartdemo.pld  - file made by PALCNVT command

; Behavioral design example for XC7354-xxPC68
; Demo usage: fiteqn -e uartdemo -p 7354

CHIP  uartdemo  XEPLD

INCLUDE_EQN 'shifter.pld'
INCLUDE_EQN 'rcvr.pld'
INCLUDE_EQN 'datareg.pld'
INCLUDE_EQN 'cntr6.pld'

INPUTPIN SDIN X4CLK RD CS 
OUTPUTPIN  DOUT7 DOUT6 DOUT5 DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 DOUT0  

NODE  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C0 C1 C2 C3 C4 C5 PAR READ

; declarations added after palconvt:

outputpin start byteclk bitclk framing parity overun ready


EQUATIONS

; equations added after palconvt:

START.PRLD   = GND;
BITCLK.PRLD  = GND;
READY.PRLD   = GND;
BYTECLK.PRLD = GND;
OVERUN.PRLD  = GND;
PAR.PRLD     = GND;
PARITY.PRLD  = GND;
FRAMING.PRLD = GND;
