
TITLE SHIFTER

CHIP   SHIFTER   P22V10;

;PINLIST (Highest pin number = 24)
      bitclk NC NC NC NC NC NC NC NC sdin NC NC NC NC d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
      d0 NC NC 

;8-Bit Shift Register for UART Receiver Design
;       Xilinx EPLD Applications, Feb. 93



EQUATIONS

d0 := (sdin);

d0.CLKF = (bitclk);

d1 := (d0);

d1.CLKF = (bitclk);

d2 := (d1);

d2.CLKF = (bitclk);

d3 := (d2);

d3.CLKF = (bitclk);

d4 := (d3);

d4.CLKF = (bitclk);

d5 := (d4);

d5.CLKF = (bitclk);

d6 := (d5);

d6.CLKF = (bitclk);

d7 := (d6);

d7.CLKF = (bitclk);
