Sehr geehrter Kunde,

bitte gehen sie bei Ihrem Update folgendermaßen vor. 

Wenn sie die Datei > ALPKG005E.EXE < vom Internet ( www.teac.de ) oder von einem unserer Servicetechniker erhalten haben, ist diese als ZIP-Datei gepackt. Bitte kopieren sie diese Datei in ein leeres Verzeichnis auf ihrer eigenen Festplatte (nicht auf eine Netzwerk-Festplatte). Dann entpacken sie die Datei mit Pkunzip.exe oder Winzip.exe diese Dateien können sie im Internet downloaden.

In ihrem Verzeichnis finden sie dann mehrere Dateien und ein Unterverzeichnis mit dem Namen >TEAC5324V200E<. Bitte starten sie die Datei >cdrmupt.exe<, diese Datei startet ein Firmwareupdate das ihr Laufwerk auf die Version 3.0 A updatet. Das Laufwerk wird automatisch erkannt.

Nach der Installation des Updates, können sie die Datei >Setup.exe< im Unterverzeichnis >TEAC5324V200E< starten. Nach erfolgter Installation, gehen sie wie folgt vor um die Digitale Audioextraktions Geschwindigkeit einzustellen. 


Einstellen der Digitalen Audio Auslesegeschwindigkeit

Starten sie das Programm TEAC5324.exe ( im Verzeichnis C:\Programme\TEAC\TEAC5324 ) und beenden Sie es wieder,
durch diesen Vorgang, wurde in ihrem Windows Verzeichnis die Datei TEAC5324.ini erzeugt.

Diese müssen sie wie folgt ändern.

In der letzten Zeile finden Sie den Eintrag:

CD-DA Speed=4

Hier können sie nun die maximale Auslesegeschwindigkeit ändern, z.B.:

CD-DA Speed=32

Nachdem Sie die Datei abgespeichert haben, müssen Sie das Program TEAC5324.EXE erneut
starten und wieder verlassen. Von jetzt an ist die maximale Auslesegeschwindigkeit
auf den von ihnen gewählten Wert eingestellt.

Danach starten sie bitte Windows neu oder öffnen und schließen das betreffende Laufwerk.

Mit freundlichen Grüssen
TEAC Deutschland GmbH
